1. Realizovati poluautomatsku perionicu automobila. Korisniku se dozvoljava da izabere tip pranja: obično ili specijalno. U običnom pranju omogućiti stanja šamponiranje (traje 3 sekunde), voskiranje (5 sekundi) i ispiranje (7 sekundi). U specijalnom pranju omogućiti iste ove funkcionalnosti uz još dodatne, na početku pranje šasije (9 sekundi) i na kraju sušenje (6 sekundi). Po završetku pranja jednog vozila, omogućiti sistemu da čeka novo vozilo.

Sistem prestaje sa radom samo u slučaju da se pritisne dugme STOP.